|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| **Số** (No): **${no}** | | *Hải Phòng, ${date\_now}* | |

**GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẦM**

*(Quality Certificate of Product)*

**Tên sản phẩm** *(Name of product)* : $**{product\_name}.**

**Ngày sản xuất** *(Production date)*  : **${production\_date}** **Ca sản xuất** *(production shifts)* : $**{production\_shift}**

**Tiêu chuẩn áp dụng** *(Applied standard)* : $**{applied\_standard}** **Ngày thử nghiệm** *(Testing date)* : $**{testing\_date}**

**Mác thép** *(Grade)* : **${grade}**  **Phương pháp thử** *(Test method)* : **${test\_method}**

**Tên khách hàng** *(Customer)*  : **${customer\_name}**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt**  No. | **Đường kính và chiều dài**  *(Diameter & length)* | **Khối lượng**  *(Weight)* | **Số lô**  *(Lot No)* | **Cơ tính** *(Mechanical properties)* | | | | **Thành phần hóa học** *(Chemical composition)* | | | | |
| **Giới hạn chảy**  *Y.P*  *(N/nm2)*  *400 min.* | **Giới hạn bền**  *T.S*  *(N/nm2)*  *570 min.* | **Độ dãn dài**  *E.L*  *(%)*  *14 min.* | **Thử uốn**  *Bend test*  *(1800)* | C  *(%)*  *0.29*  *max.* | Si  *(%)*  *0.55*  *max.* | Mn  *(%)*  *1.8*  *max.* | P  *(%)*  *0.040 max.* | S *(%)*  *0.040 max.* |
| 1 | ${diameter\_length} | ${weight} | ${lot\_no} | ${yp} | ${ts} | ${el} | ${bend\_test} | ${cmax} | ${simax} | ${mnmax} | ${pmax} | ${smax} |

**Chỉ tiêu ngoại quan** *(Physical properties)* : **${physical\_properties}.**

**CHỨNG NHẬN** *(Certification)*

**${certification}**

**Ghi chú** (Note): ${note}.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PHÒNG KCS  BÙI THỊ THÚY |  | D:\TW\ChukyPhi.png |